**Unvan : BETON MİKSER OPERATÖRÜ**

**Departman : HAZIR BETON TESİS MÜDÜRLÜĞÜ**

**Amiri : HAZIR BETON TESİS SEVKİYAT SORUMLUSU**

**Vekâlet Edecek Olan : DİĞER MİKSER / MİKSER OPERATÖRÜ**

**1.0. İŞİN GENEL TANIMI**

Hazır beton tesislerinden transmikser adlı araca yüklediği beton malzemeyi, kara yolları ve trafik kurallarına riayet ederek, İş güvenliği dâhil, her türlü güvenliği kendi ve çevredekiler için sağlayarak, beton malzemenin kalitesini etkilemeden döküm alanına ulaşmasını ve yerine teslimini sağlamak.

**2.0. İŞ SORUMLULUKLARI VE YETKİLER**

**2.1 İş organizasyonu yapmak**

1. Sevk amirinden günlük iş programını alır.
2. Kontrol listesine uygun olarak, mikserinin ve kamyon kısmının iş öncesi ve iş bitimi günlük kontrol ve temizliğini (gresle yağlama, yağ ve yakıt, temizleme suyu, malzeme, bom çatlak ve avadanlık kontrolü) yapar.
3. İşe/operasyona uygun ilave donanımı alır.
4. SRC, ehliyet, ruhsat, psikoteknik, operatör sertifikası ve yol izin belgesini alır. Aldığı belgeleri araçta bulundurur.
5. Mikserinin eksik/tamirat gereken bakım kayıtlarını tutar.
6. Günlük mikser kontrol kartları ile yakıt, çalışma saati ve kamyon km kayıtlarını tutar.

**2.2 Mikseri tesiste beton ile doldurmak**

1. Gerekli güvenlik tedbirleri almadan beton dolumuna başlamaz.
2. Dolum şutuna yanaşmak için gözetmenin talimatlarına uygun şekilde davranır.
3. Mikserin el frenini tam olarak çeker ve kontrol eder.

**2.2 Mikseri tesisten şantiyeye götürmek**

1. İş talimatında belirlenen yoldan gider.
2. Trafik kurallarına ve belirli hız limitlerine uyarak sürüş yapar.
3. Yolda seyir hâlindeyken yolun en sağ şeridini takip eder.
4. Gecikme nedenini ve tahmini gecikme süresini tesise hemen bildirir.

**2.3 Betonu boşaltmak**

1. Mikseri kurmadan önce, çevrede risk faktörlerinin olup olmadığını kontrol eder.
2. Mikserin beton pompasına ya da beton dökülecek zemine yanaşması için mikseri en az manevrayla yanaştırır.
3. Mikseri mutlaka düz bir zemine kurar.
4. Mikseri trafiği engellemeyecek şekilde yerleştirir.
5. Mikserin el frenini tam olarak çeker ve kontrol eder.
6. Takozları yerleştirir.

**2.4 Beton döküm sonrası işlemleri gerçekleştirmek**

1. Kazanı temizlerken mikserin çalışır hâlde olmamasına dikkat eder.
2. Temizlik işleminden sonra artık malzemelerin geri dönüşümü için gerekli tedbirleri alır.
3. Şantiye yetkilisinin gösterdiği yerde temizlik yapar.
4. Artan beton olursa Tesis Sevkiyat Sorumlusuna bilgi verir ve talimatlarına uyar.
5. Çalışma vardiyalı ise iş bitiminde diğer operatöre mutlaka bilgi verir.
6. İş bitimini amirine bildirir.

**3.0. HİYERARŞİK YAPI**

1. Beton tesis müdürüne bağlı olarak çalışır.
2. Sevkiyat sorumlusu ile koordineli olarak çalışır.

**4.0. İŞ PROFİLİ**

4.1. Eğitim, Deneyim ve Yeterlilikler;

* + 1. “Beton Mikser Operatörü” belgesine sahip.
		2. En az 5 yıllık E veya D sınıfı ehliyet sahibi.
		3. Operatörlük, araç bilgisi, arıza tespit etme ve giderme konusunda tecrübeli.
		4. SRC, psikoteknik belgelerine ve dijital ehliyete sahip.
		5. Ekip çalışmasına yatkın.

**5.0 İŞ SAĞLĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ**

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.
2. İş yerindeki mikser, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhâl haber vermek.
3. İş yerindeki mikser, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.
4. Kendi İŞ alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.
5. Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.
6. İşyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve iş yerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasak olduğundan, bu yasağa uymak.
7. Verilen işin dışında başka bir işle meşgul olunmaz. (Özel ve izinsiz iş yapılmaz.)
8. Çalıştığınız alanı daima temiz ve tertipli tutun.
9. Kendinizi ve başkalarını tehlikeye sokabilecek şahsi taşkınlıklarda (oynama, şaka yapma, itişme vb.) bulunmamalıdır.
10. Araç içerisinde görevli personelden başkasının bulundurmamak.
11. Araç kabininde yemek, içmek, sigara içmek ve telefonla konuşmak yasaktır.
12. Şoför mahalli temiz tutmak ve çalışmayı engelleyecek bir şey bulundurmamak. Araç hareket hâlinde iken cam silmeye kalkışmamak.
13. Gece çalışmalarında kullanılacak farlar ve korna, fren balataları, lastikler, dikiz aynaları, ön camlar, emniyet kemeri ve diğer hareket elamanları düzenli aralıklarla kontrol etmek.
14. Yakıt ikmali yapılırken motor durdurmak.
15. Seyahatlerde emniyet kemeri kullanılması zorunluluktur.
16. Şoförler, araç arızalanması hâlinde aracı durdurur ve durumu en yakın iş amirine bildirir. Kendi başına arızayı gidermek için bizzat çalışması yasaktır. Ancak, mikser-tamir bakım ekibi ile arızayı giderilmesi sırasında yardımcı olarak çalışabilir.
17. Kullanıcı sürücü belgesini, araç ruhsatı ve bulundurulması yasal açıdan zorunlu diğer belge (psiko-teknik, SRC.) ve ekipman ile araç dosyasını araç kullanımı sırasında daima yanında bulundurmakla yükümlüdür.
18. Araçların seyir hâlinde farları sürekli açık tutulmalıdır. İŞe çıkmadan önce, muhakkak far, fren, park ve sinyal lambalarını kontrol edilmelidir.
19. Her durumda trafik kurallarına riayet etmek ve şirketin prestijini sarsacak olumsuz davranışlar sergilemekten kesinlikle kaçınmak.
20. Uykusuz ve hasta araç kullanmamak.
21. Trafik kazalarında mutlaka alkol muayenesi yaptırılmalı, kaza tutanakları olay yerinde tutturulmalıdır. Evrakların aslı ve sigorta hasar dosya kayıt numarası öğrenilerek idari işler birimine, yetkililerine ve ilgili yöneticisine ulaştırılmalıdır. Kaza ilgili tüm yöneticilere bildirilmelidir. Kazayı yapanlar arası tutanak veya anlaşma geçerli değildir, mutlaka trafik ekibi çağırılmalı yani resmî bir işlem yapılması sağlanmalıdır.
22. Kaza raporunu okunarak teslim almak.
23. Araçta, yangın söndürme tüpü, ilkyardım çantası, el aleti çantası, zincir bulundurmak.
24. Tüm araç şoförleri, kara yollarında araç kullanırken, Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen hız limitlerine uymalıdır. İşletme içinde ise hız limiti 20 km/h’dir.

**6.0 KULLANMASI GEREKEN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR**

**6.1 Zorunlu Kişisel Koruyucu Donamımlar**

NO KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM STANDART

1 Baret (Mavi Baret) EN 397

2 İş Elbisesi ( Şirket Logolu) EN 340, EN471

3 Emniyet Ayakkabısı EN 20345/S1 S2

4 Toz Maskesi EN 149, FFP2

5 Kulak Tıkacı EN 352/2 (SNR34)

6 Koruyucu Gözlük EN 166

7 Koruyucu Eldiven EN 388

**6.2 Çalışma Mahalline ve Yapılan İşin Niteliğine Göre Kullanılacak Kişisel Koruyucu Donanımlar**

NO KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM STANDART

1 Mont EN 340, EN 471

2 Yağmurluk STANDART

3 Paraşüt Tip Emniyet Kemeri EN 361, EN 358

4 Reflektif Yelek EN 471 + A1:2008

**7.0 İŞ ŞAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN ALMASI GEREKEN EĞİTİM KONULARI**

**7.1. Genel konular**

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler.

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları.

c) İş yeri temizliği ve düzeni.

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar.

**7.2. Sağlık konuları**

a) Meslek hastalıklarının sebepleri.

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması.

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri.

ç) İlk yardım.

d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilinim.

**7.3. Teknik konular**

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri.

b) Elle kaldırma ve taşıma.

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma.

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı.

d) Ekranlı araçlarla çalışma.

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri.

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması.

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri.

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı.

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü.

ı) Tahliye ve kurtarma.

**7.4. Diğer konular**

a) Çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri.

b) İleri sürüş teknikleri eğitimi.

İş Tanımı’nda belirtilen ve çalışanların uymayı kabul edip, imzalarıyla taahhüt ettikleri kurallara uyulmaması hâlinde işveren, ÇSGB’nin 4857 ve 6331 kanunları ile SGK’nin 5510 Kanunun ilgili maddelerine göre, ölüme, yaralanmaya, meslek hastalığına, maddi- manevi hasara sebebiyet verdiği anlaşıldığında disiplin talimatlarını uygulayabilir, tazminat davası açabilir veya iş akdini doğrudan fesih edebilir.

***Yukarıdaki maddeleri tamamen okuyup anladım, bir nüshasını elden teslim aldım ve kabul ettim. İşim ile ilgili hususlarda bunların tatbiki, gerekenlerini tatbik ve riayet ile yetkim haricinde olanlar için derhâl yetkili amire veya işverene müracaat edeceğim. Aksi takdirde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile tazminatlar bana ait olacaktır.***

***( Tarih : / / )***

***TEBLİĞ EDEN TEBELLÜĞ EDEN***

***İşveren V. Çalışan***

***İmza: İmza :***

***Adı: Adı :***

***Soyadı: Soyadı :***